**АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРБЕНТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 12.04.2022 № 31**

**Об определении размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения Дербентского сельского поселения Тимашевского района**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. № 67 «Об утверждении правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», протестом прокурора Тимашевского района от 22 марта 2022 г. № 7-02-2021/27615, руководствуясь Уставом Дербентского сельского поселения Тимашевского района п о с т а н о в л я ю:

1. Определить показатели размера вреда, исходное значение и постоянные коэффициенты для определения размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения Дербентского сельского поселения Тимашевского района (приложение).

2. Расчет, начисление и взимание платы в счет возмещения вреда осуществлять в соответствии с Правилами возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. № 67 «Об утверждении правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Дербентского сельского поселения Тимашевского района от 1 августа 2014 г. № 118 «Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Дербентского сельского поселения Тимашевского района».

4. Заместителю главы Дербентского сельского поселения Тимашевского района Марцун О.В. обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Дербентского сельского поселения Тимашевского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Ведущему специалисту администрации Дербентского сельского поселения Тимашевского района Дуковой Т.Л. обнародовать настоящее постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Дербентская библиотека» по адресу: хут. Танцура Крамаренко, ул. Советская, д. 6; МБУК «Библиотека хут. Мирный» по адресу: хут. Мирный, ул. Космонавтов, д. 16; МБУК «Дербентская ЦКС» по адресу: хут. Танцура Крамаренко, ул. Кульбакина, д. 8 и администрации Дербентского сельского поселения Тимашевского по адресу: хут. Танцура Крамаренко, ул. Советская, д. 4;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей к тексту настоящего постановления по адресу: хут. Танцура Крамаренко, ул. Советская, д. 4.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального обнародования.

Глава Дербентского сельского поселения

Тимашевского района С.С. Колесников

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Дербентского сельского поселения Тимашевского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОКАЗАТЕЛИ

размера вреда, исходное значение и постоянные коэффициенты

для определения размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения Дербентского сельского поселения

Тимашевского района

Таблица № 1

РАЗМЕР
вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения Дербентского сельского поселения Тимашевского района, рассчитанным под осевую нагрузку 10 тонн, от превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось

транспортного средства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Превышение допустимых осевых нагрузок на ось транспортного средства (процентов) | Размер вреда (рублей на 1 км, Р помi) |  |
| Свыше 2 до 3 | 9,95 |  |
| от 3 (включительно) до 4 | 10,10 |  |
| от 4 (включительно) до 5 | 10,29 |  |
| от 5 (включительно) до 6 | 10,54 |  |
| от 6 (включительно) до 7 | 10,84 |  |
| от 7 (включительно) до 8 | 11,19 |  |
| от 8 (включительно) до 9 | 11,58 |  |
| от 9 (включительно) до 10 | 12,03 |  |
| от 10 (включительно) до 11 | 12,52 |  |
| от 11 (включительно) до 12 | 13,06 |  |
| от 12 (включительно) до 13 | 13,65 |  |
| от 13 (включительно) до 14 | 14,29 |  |
| от 14 (включительно) до 15 | 14,97 |  |
| от 15 (включительно) до 16 | 15,70 |  |
| от 16 (включительно) до 17 | 16,47 |  |
| от 17 (включительно) до 18 | 17,29 |  |
| от 18 (включительно) до 19 | 18,16 |  |
| от 19 (включительно) до 20 | 19,07 |  |
| от 20 (включительно) до 21 | 20,02 |  |
| от 21 (включительно) до 22 | 21,02 |  |
| от 22 (включительно) до 23 | 22,07 |  |
| от 23 (включительно) до 24 | 23,16 |  |
| от 24 (включительно) до 25 | 24,29 |  |
| от 25 (включительно) до 26 | 25,47 |  |
| от 26 (включительно) до 27 | 26,70 |  |
| от 27 (включительно) до 28 | 27,97 |  |
| от 28 (включительно) до 29 | 29,28 |  |
| от 29 (включительно) до 30 | 30,63 |  |
| от 30 (включительно) до 31 | 32,03 |  |
| от 31 (включительно) до 32 | 33,47 |  |
| от 32 (включительно) до 33 | 34,96 |  |
| от 33 (включительно) до 34 | 36,49 |  |
| от 34 (включительно) до 35 | 38,06 |  |
| от 35 (включительно) до 36 | 39,68 |  |
| от 36 (включительно) до 37 | 41,34 |  |
| от 37 (включительно) до 38 | 43,04 |  |
| от 38 (включительно) до 39 | 44,78 |  |
| от 39 (включительно) до 40 | 46,57 |  |
| от 40 (включительно) до 41 | 48,40 |  |
| от 41 (включительно) до 42 | 50,27 |  |
| от 42 (включительно) до 43 | 52,19 |  |
| от 43 (включительно) до 44 | 54,15 |  |
| от 44 (включительно) до 45 | 56,15 |  |
| от 45 (включительно) до 46 | 58,19 |  |
| от 46 (включительно) до 47 | 60,27 |  |
| от 47 (включительно) до 48 | 62,40 |  |
| от 48 (включительно) до 49 | 64,57 |  |
| от 49 (включительно) до 50 | 66,78 |  |
| от 50 (включительно) до 51 | 69,03 |  |
| от 51 (включительно) до 52 | 71,32 |  |
| от 52 (включительно) до 53 | 73,66 |  |
| от 53 (включительно) до 54 | 76,04 |  |
| от 54 (включительно) до 55 | 78,46 |  |
| от 55 (включительно) до 56 | 80,92 |  |
| от 56 (включительно) до 57 | 83,42 |  |
| от 57 (включительно) до 58 | 85,97 |  |
| от 58 (включительно) до 59 | 88,55 |  |
| от 59 (включительно) до 60 | 91,18 |  |
| от 60 (включительно) и выше | рассчитывается по формулам, приведённым в методике расчёта размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. № 67 |  |

Таблица № 2

РАЗМЕР
вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения Дербентского сельского поселения Тимашевского района, рассчитанным под осевую нагрузку 11,5 тонн, от превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Превышение допустимых осевых нагрузок на ось транспортного средства (процентов) | Размер вреда (рублей на 1 км, Р помi) |  |
| Свыше 2 до 3 | 4,53 |  |
| от 3 (включительно) до 4 | 4,57 |  |
| от 4 (включительно) до 5 | 4,64 |  |
| от 5 (включительно) до 6 | 4,72 |  |
| от 6 (включительно) до 7 | 4,81 |  |
| от 7 (включительно) до 8 | 4,92 |  |
| от 8 (включительно) до 9 | 5,05 |  |
| от 9 (включительно) до 10 | 5,19 |  |
| от 10 (включительно) до 11 | 5,35 |  |
| от 11 (включительно) до 12 | 5,52 |  |
| от 12 (включительно) до 13 | 5,71 |  |
| от 13 (включительно) до 14 | 5,91 |  |
| от 14 (включительно) до 15 | 6,13 |  |
| от 15 (включительно) до 16 | 6,37 |  |
| от 16 (включительно) до 17 | 6,61 |  |
| от 17 (включительно) до 18 | 6,88 |  |
| от 18 (включительно) до 19 | 7,15 |  |
| от 19 (включительно) до 20 | 7,45 |  |
| от 20 (включительно) до 21 | 7,75 |  |
| от 21 (включительно) до 22 | 8,07 |  |
| от 22 (включительно) до 23 | 8,41 |  |
| от 23 (включительно) до 24 | 8,76 |  |
| от 24 (включительно) до 25 | 9,12 |  |
| от 25 (включительно) до 26 | 9,50 |  |
| от 26 (включительно) до 27 | 9,89 |  |
| от 27 (включительно) до 28 | 10,29 |  |
| от 28 (включительно) до 29 | 10,71 |  |
| от 29 (включительно) до 30 | 11,15 |  |
| от 30 (включительно) до 31 | 11,60 |  |
| от 31 (включительно) до 32 | 12,06 |  |
| от 32 (включительно) до 33 | 12,53 |  |
| от 33 (включительно) до 34 | 13,02 |  |
| от 34 (включительно) до 35 | 13,53 |  |
| от 35 (включительно) до 36 | 14,05 |  |
| от 36 (включительно) до 37 | 14,58 |  |
| от 37 (включительно) до 38 | 15,12 |  |
| от 38 (включительно) до 39 | 15,68 |  |
| от 39 (включительно) до 40 | 16,25 |  |
| от 40 (включительно) до 41 | 16,84 |  |
| от 41 (включительно) до 42 | 17,44 |  |
| от 42 (включительно) до 43 | 18,05 |  |
| от 43 (включительно) до 44 | 18,68 |  |
| от 44 (включительно) до 45 | 19,32 |  |
| от 45 (включительно) до 46 | 19,97 |  |
| от 46 (включительно) до 47 | 20,64 |  |
| от 47 (включительно) до 48 | 21,32 |  |
| от 48 (включительно) до 49 | 22,02 |  |
| от 49 (включительно) до 50 | 22,72 |  |
| от 50 (включительно) до 51 | 23,44 |  |
| от 51 (включительно) до 52 | 24,18 |  |
| от 52 (включительно) до 53 | 24,93 |  |
| от 53 (включительно) до 54 | 25,69 |  |
| от 54 (включительно) до 55 | 26,46 |  |
| от 55 (включительно) до 56 | 27,25 |  |
| от 56 (включительно) до 57 | 28,05 |  |
| от 57 (включительно) до 58 | 28,87 |  |
| от 58 (включительно) до 59 | 29,69 |  |
| от 59 (включительно) до 60 | 30,54 |  |
| от 60 (включительно) и выше | рассчитывается по формулам, приведённым в методике расчёта размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. № 67 |  |

Таблица № 3

РАЗМЕР
вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения Дербентского сельского поселения Тимашевского района, от превышения допустимой для автомобильной дороги массы транспортного средства

|  |  |
| --- | --- |
| Превышение допустимой массы транспортного средства (процентов) | Размер вреда (рублей на 1 км, Р пм) |
| свыше 2 до 3 | 91,70 |
| от 3 (включительно) до 4 | 93,19 |
| от 4 (включительно) до 5 | 94,67 |
| от 5 (включительно) до 6 | 96,16 |
| от 6 (включительно) до 7 | 97,65 |
| от 7 (включительно) до 8 | 99,13 |
| от 8 (включительно) до 9 | 100,62 |
| от 9 (включительно) до 10 | 102,11 |
| от 10 (включительно) до 11 | 103,59 |
| от 11 (включительно) до 12 | 105,08 |
| от 12 (включительно) до 13 | 106,56 |
| от 13 (включительно) до 14 | 108,05 |
| от 14 (включительно) до 15 | 109,54 |
| от 15 (включительно) до 16 | 111,02 |
| от 16 (включительно) до 17 | 112,51 |
| от 17 (включительно) до 18 | 114,00 |
| от 18 (включительно) до 19 | 115,48 |
| от 19 (включительно) до 20 | 116,97 |
| от 20 (включительно) до 21 | 118,45 |
| от 21 (включительно) до 22 | 119,94 |
| от 22 (включительно) до 23 | 121,43 |
| от 23 (включительно) до 24 | 122,91 |
| от 24 (включительно) до 25 | 124,40 |
| от 25 (включительно) до 26 | 125,89 |
| от 26 (включительно) до 27 | 127,37 |
| от 27 (включительно) до 28 | 128,86 |
| от 28 (включительно) до 29 | 130,34 |
| от 29 (включительно) до 30 | 131,83 |
| от 30 (включительно) до 31 | 133,32 |
| от 31 (включительно) до 32 | 134,80 |
| от 32 (включительно) до 33 | 136,29 |
| от 33 (включительно) до 34 | 137,78 |
| от 34 (включительно) до 35 | 139,26 |
| от 35 (включительно) до 36 | 140,75 |
| от 36 (включительно) до 37 | 142,23 |
| от 37 (включительно) до 38 | 143,72 |
| от 38 (включительно) до 39 | 125,21 |
| от 39 (включительно) до 40 | 146,69 |
| от 40 (включительно) до 41 | 148,18 |
| от 41 (включительно) до 42 | 149,67 |
| от 42 (включительно) до 43 | 151,15 |
| от 43 (включительно) до 44 | 152,64 |
| от 44 (включительно) до 45 | 154,13 |
| от 45 (включительно) до 46 | 155,61 |
| от 46 (включительно) до 47 | 157,10 |
| от 47 (включительно) до 48 | 158,58 |
| от 48 (включительно) до 49 | 160,07 |
| от 49 (включительно) до 50 | 161,56 |
| от 50 (включительно) до 51 | 163,04 |
| от 51 (включительно) до 52 | 164,53 |
| от 52 (включительно) до 53 | 166,02 |
| от 53 (включительно) до 54 | 167,50 |
| от 54 (включительно) до 55 | 168,99 |
| от 55 (включительно) до 56 | 170,47 |
| от 56 (включительно) до 57 | 171,96 |
| от 57 (включительно) до 58 | 173,45 |
| от 58 (включительно) до 59 | 174,93 |
| от 59 (включительно) до 60 | 176,42 |
| от 60 (включительно) и выше | рассчитывается по формулам, приведённым в методике расчёта размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. № 67 |

Таблица № 4

ИСХОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПОСТОЯННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
для определения размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения Дербентского сельского поселения

Тимашевского района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативная нагрузка на ось транспортного средства для автомобильной дороги (т) | Р исх. ось (руб./1 км) | Постоянные коэффициенты |
| a | b |
| 6 | 85 | 7,3 | 0,27 |
| 10 | 18,4 | 37,7 | 2,4 |
| 11,5 | 8,4 | 39,5 | 2,7 |

Таблица № 5

КОЭФФИЦИЕНТЫ
учитывающие условия дорожно-климатических зон (К дкз) относительную стоимость выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильной дороги (К кап. рем), влияние массы транспортного средства (К пм), в зависимости от расположения автомобильной дороги местного значения, в границах населенных пунктов Дербентского сельского поселения Тимашевского района на территории Российской Федерации

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| К дкз | К кап. рем | К пм |
| 1,59 | 0,96 | 1,255 |

Глава Дербентского сельского поселения

Тимашевского района С.С. Колесников